**Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla samochodu ciężarowego z kiperem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LP.** | **WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO** | **PROPOZYCJE WYKONAWCY** |
| **1** | **WARUNKI OGÓLNE** |  |
| 1.1 | Pojazd kompletny wraz z wyposażeniem musi spełniać wymagania  przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy. |  |
| **2** | **PODWOZIE Z KABINĄ** |  |
| 2.1 | Samochód z pierwszą rejestracją nie wcześniej niż w 2013 r. | Podać rok pierwszej rejestracji |
| 2.2 | Pojazd używany (podać nr VIN proponowanego pojazdu) | Podać, typ i model podwozia,  Podać moc zastosowanego silnika |
| 2.3 | Pojemność silnika maksymalnie 5900 cm3 |  |
| 2.4 | Przebieg nie większy niż 300000 km |  |
| 2.5 | Dopuszczalna masa własna pojazdu: maksymalnie 18 ton |  |
| 2.6 | Norma emisji spalin: minimum EURO 5 |  |
| 2.7 | Kabina dzienna, ilość miejsc siedzących: 3 szt. |  |
| 2.8 | Liczba osi: 2 |  |
| 2.9 | Skrzynia biegów manualna |  |
| 3 | **KIPER** |  |
| 3.1 | Zabudowa nowa – wywrotka trzystronna o wymiarach maksymalnie 460/243 i wysokości burt 60 cm |  |
| 3.2 | Gwarancja na zabudowę min. 12 m-cy |  |
| 3.3. | Gwarancja na podwozie na części główne (silnik, słupek, skrzynia biegów, most) |  |
| Uwaga:  Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”  Wykonawca ma obowiązek wypełnić prawą stronę tabeli wpisując oferowane konkretne parametry, wartości techniczno-użytkowe, opisując zastosowaną wersję rozwiązania. | | |